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台灣建築永續獎-節能建築領袖獎 近一年BERSe評估總表
一、建築物及空調基本資料
	建築物名稱
	

	地址
	

	總樓地板面積
	m²
	評估樓地板面積AFe
	m²

	地上總樓層數
	層
	地下總樓層數
	層

	近兩年平均用電量TE
	kWh/( m².yr)
	雨中水年利用量
	

	其他特殊用電Ee
	
	
	

	平均用電量TE信賴度檢驗：
日平均用電量之最大月電量變動率=_________%，< 50%？       □合格□不合格
日平均用電量之年變動率=_________%，< 20%？               □合格□不合格


二、BERS免評估分區資料(分區欄位不足時請自行增列)
	免評估分區
	面積m²
	EUI(kWh/( m².yr))
	年耗電量Enk(kWh/yr)

	
	
	
	

	
	
	
	

	免評估分區總年耗電量EN=Σ1~k Enk= _________(kWh/yr)





三、BERSe耗能分區資料(分區欄位不足時請自行增列)
	耗能分區
	面積m²
	AEUImi
kWh/( m².yr)
	LEUImi
kWh/( m².yr)
	EEUIi
kWh/( m².yr)
	城鄉係數UR
	空間營運率SOri
	年耗電量(kWh/yr)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	耗能分區總年耗電量Σ1~i((AEUImi+LEUImi+EEUIi)×UR×Sori×Afi)= _________(kWh/yr)

	實際年耗電量TE
	kWh/yr
	輸送設備年耗電量Et
	kWh/yr

	揚水設備年耗電量Ep
	kWh/yr
	加熱設備年耗電量Eh
	kWh/yr

	其他特殊用電量Ee
	kWh/yr
	
	

	主設備用電密度EUI’=(TE-EN-Et-Ep-Eh-Ee) / Afe =_________________ kWh/( m².yr)





四、評分尺度與分級評估判定
	EUI最小值EUImin
	kWh/( m². yr)
	EUI GB基準值EUIg
	kWh/( m². yr)

	EUI中位值EUIm
	kWh/( m². yr)
	EUI最大值EUImax
	kWh/( m². yr)

	耗電密度差距耗電密度差距△EUI= EUI’– Σ1~i((AEUImi +LEUImi +EEUIi) × UR × Sori × Afi)/Afe =__________________ kWh/( m². yr)

	耗電密度指標EUI*= EUIm+△EUI– GEUI = __________________ kWh/( m². yr)

	得分 SCOREEUI= 50+50×(EUIg-EUI*)/(EUIg-EUImin)= ____________分


※BERSe評估總表請參閱內政部建築研究所「2022年版綠建築評估手冊－既有建築類EEWH-EB」。
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